## Voorbeeldconfiguratie met nanostations:

* 2x nanostation + PoE injectoren want kan alleen op PoE
* 1x Router voor in serre
* Hoofdgebouw: Nanostation verbonden met je hoofdrouter.
* Serre: Nanostation + router → apparaten aansluiten via Wi-Fi/Ethernet.
* Afstand is +- 50 meter dus zal lukkenAfbeelding met Stedenbouwkunde, gebouw, Luchtfotografie, lucht

  Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.
* Moet niet perse op dat gebouw want andere delen van hoofdgebouw is ongeveer binnen straal van 100m
* Eventueel ook nog extra lange kabel voor aan nanostation hoofdgebouw